チェックシート

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No． | 検査項目 | チェックポイント | 適否 |
| 1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| ２ | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか |  |
| 3 | 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
| 雨水や工場廃水等が流入していないか |  |
| 4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに  適切な桝が設置されているか |  |
| ５ | 流入管渠、放流管渠及び空気  配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはな  いか |  |
| 6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか |  |
| 7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺  の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置  されていないか |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが置か  れていないか |  |
| コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| 9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |
| 10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触  材に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 11 | 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送  装置の変形、破損、固定及び稼動  の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 空気の出方や水流に片よりはないか |  |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
| しっかり固定されているか |  |
| 薬剤筒は傾いていないか |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No． | 検査項目 | チェックポイント | 適否 |
| 13 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流  ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプ桝に変形や破損はないか |  |
| ポンプ桝に漏水のおそれはないか |  |
| ポンプが２台以上設置されているか |  |
| 設計通りの能力のポンプが設置されてい  るか |  |
| ポンプの固定が十分行われているか |  |
| ポンプの取外しが可能か |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの  稼動を妨げるおそれはないか |  |
| 14 | ブロアーの設置、稼動状況 | 適正能力の送風機が設置されているか |  |
| 防振対策がなされているか |  |
| 固定が十分行われているか |  |
| アースはなされているか |  |
| 漏電のおそれはないか |  |
| 15 | 既存設備（単独処理浄化槽又は  汲み取り便槽）の撤去 | 既存設備の撤去が十分行われているか |  |
| 産業廃棄物の処理が適正に行われているか |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。  　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日  　　　　　　　　　　　　　　担当浄化槽設備士　氏　名  県知事登録番号（　　　　　　　　）  県知事届出番号（　　　　　　　　） | | | |
|  | | | |